Лекция №8
Вспомогательное производство мясокомбината. Очистка сточных вод и воздушных выбросов


Роль вспомогательных производств в функциональном обеспечении предприятий и охране окружающей среды

К вспомогательным производствам мясокомбината относят здания и сооружения, осуществляющие материальное и техническое обслуживание основных производств. 


 (
Вспомогательные производства мясокомбинатов
) (
Теплоэнергетическое хозяйство
)- снабжение холодом
- снабжение теплом
-снабжение электроэнергией

 (
Санитарно-технические
 
сооружения
)- водоснабжение
- канализация
- очистные сооружения

 (
Административно-бытовой
 
корпус
)-помещения для управления
- столовая, здравпункт
- прачечная
- гардероб, душевые
 (
Подсобные цехи
)
- ремонтно-механические
- складские

 (
Инженерные
 
коммуникации
)- путеводы для воды, пара,
- холода, энергии, связи

 (
Транспортные
 
средства
)- автомобильные дороги,
- автоплатформы



Вредные отходы и выбросы мясокомбината и птицеперерабатывающих предприятий

При работе предприятие потребляет большое количество атмосферного воздуха и чистой питьевой воды, которые в процессе использования  загрязняются и возвращаются в природные сферы.
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна  мясокомбинатами являются вентиляционные выбросы цеха технических фабрикатов и котельной. В данных вентиляционных выбросах содержится газообразные выбросы дурно пахнущих веществ при переработке технического сырья, и запыленные воздушные  потоки при дроблении и просеивании кормовой муки (сероводород, аммиак, фенолы, кетоны, оксиды серы, углерода, сажа, древесная и костная пыль). В вентиляционных выбросах кишечного и  шкуроконсервировочного цехов присутствуют дурно пахнущие вещества. 
Для очистки воздуха в цехах применяют вытяжные зонты, которые непосредственно установлены над столом приемки кишечного комплекта и оборудованием, выделяющим тепло и пар. Очистка запыленных потоков на предприятии производится благодаря использованию циклонов для сбора кормовой муки. Вентиляционные выбросы рекомендуется очищать  методом фильтрации.
Комплекс защитных мер по предупреждению загрязнения атмосферы выбросами предприятий содержит следующие меры:
архитектурно-планировочные мероприятия, предполагающие расчет высоты и установку дымовых труб;
конструктивно- технологические мероприятия, то есть разработка и применение технологических процессов и оборудования по принципу малоотходной и безотходной технологии, в которых резко сокращены или ликвидированы выбросы вредных веществ в окружающую среду;
санитарно-технические мероприятия, включающие в себя очистку вентиляционного воздуха от вредных веществ при помощи фильтров от сажи и твердых частиц при помощи циклонов.
Основными источниками загрязнения водной среды являются сточные воды. Сточные воды мясокомбината содержат органические вещества животного происхождения во взвешенном состоянии; жиры, белки, частички каныги, сточные воды шкуроконсервировочного цеха содержат минеральные вещества, в том числе пищевую поваренную соль. Кроме того, сточные воды всех цехов загрязнены моющими средствами, патогенными микроорганизмами. Сброс неочищенных сточных вод в водоемы строго запрещен. Поэтому перед сбросом сточных вод в водоемы их подвергают механической очистке и хлорированию. Для этого  непосредственно в цехах производят локальную очистку сточных вод  с использованием решеток и песколовок. Решетки служат для отделения крупнозернистых механических загрязнений, их монтируют в отверстиях производственного пола цеха и перед местными очистными сооружениями. Жиросодержащие стоки, перед сбросом в центральную жироловку, проходят локальную очистку в  жироловке, установленной в подвале жирового цеха.
После локальной очистки сточные воды поступают на общезаводские отстойники дезинфекторы, представляющие собой два или более железобетонных резервуаров, где сначала происходит очистка от взвешенных частиц и жира, а потом обеззараживается раствором хлора.
Для охранения почвы принято собирать осадок с жироловок, содержимое желудков и после прессования использовать их в качестве удобрения. Для сбора и переработки желудочно-кишечного тракта имеется специальное отделение, куда передувается сырье из кишечного цеха – каныжная. В этом отделении происходит прессование и отгрузка содержимого кишок в сельскохозяйственные районы.
Использование осадков для удобрения позволяет предприятию получить дополнительную прибыль и рационально использовать не только вторичное сырье, но и отходы производства.
