ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Кафедра Информационных систем

Отчет по лабораторной работе №1
«Изучение пакета NetCracker Pro»

Выполнил:

        		
Преподаватель: Шлаев Д.В.

Ставрополь 2020

Лабораторная работа № 1.

Тема: Изучение пакета NetCracker Pro .

Цель работы: познакомиться с основными возможностями пакета NetCracker Pro и
получить навыки построения компьютерных сетей.

Задание на работу 
Вариант 2

1. Используя пакет NetCracker, построить локальную сеть технологии Ethernet со следующими параметрами: 
• Количество рабочих станций 4; 
• Количество серверов 3;
• Тип среды передачи оптоволокно.
• Тип трафика: LAN peer-to-peer traffic; FTP; E-Mail (SMTP); HTTP. 

2. Произвести имитационное моделирование работы сети и собрать статистику: средняя загрузка узлов, каналов передачи данных; средняя задержка; количество принятых, отброшенных пакетов.

Порядок выполнения работы

Этап 1 - Выбор устройств

1)	Четыре рабочих станции FDDI Workstation
2)	Три сервера FDDI Server
3)	Концентратор FDDI Hub 

Этап 2 - Соединение устройств

1)	Осуществляется с помощью оптоволокна. Для этого добавляем в рабочие станции и серверы адаптеры FDDI adapter

2)	Соединяем устройства (Link devices)

Этап 3 – Задание трафика

1)	Set Traffic
2)	Для типов трафика – FTP, E-mail (SMTP), HTTP требуется установка на серверы соответствующего ПО (Server software)

Этап 4 – Имитационное моделирование работы сети, вывод статистики

1)	Задаем вывод статистики (на рисунке ниже соответственно):
Average workload – средняя загрузка узлов
Packets received – количество принятых пакетов
Packets dropped for last s – количество отброшенных пакетов
Average response time – средняя задержка
2)	Запускаем модель

Этап 5 – Результаты моделирования

Вывод: при выполнении работы мы ознакомились с основными возможностями пакета NetCracker Pro и получили навыки построения компьютерных сетей. Была создана сеть на основе 3 сервера и 4 рабочих станций. Получена детальная статистика по загрузке узлов и каналов сети.